Vybavení tenisových kurtů

 
Umělé tenisové čáry GENIALA
  
[image: Geniala]Osvědčené tenisové čáry ze speciálního PVC profilu, se zesílenými konci čar.
· Kompletní sady čar 
· Nářadí na instalaci a údržbu 
· Náhradní díly a příslušenství 
· Sady i pro volejbalové kurty 
· Nový typ GENIALA STRIPE - dělené čáry
 
 
 [image: M:\Obrázky\Eshop\geniala_s.jpg]
 
 
  
Tenisové sítě a sloupky
[image: http://www.novotech.cz/images/clanky/sloupekP.jpg] 
Tenisové sloupky
Hliníkové sloupy s vnitřním navíjením lanka sítě
Čtvercový nebo kruhový zesílený profil
Mobilní tenisové sloupky se sítí
Tyčky  pro dvouhru
 Certifikát bezpečnosti  TÜV
[image: M:\Obrázky\Eshop\40400.jpg][image: M:\Obrázky\Eshop\40412.jpg]
Tenisové sítě
široký sortiment sítí pro závodní i rekreační tenis
z polyetylenu, polypropylenu enbo polyesteru, v bezuzlovém i uzlovém provedení
Středové pásky pro regulaci výšky sítě.
 
 
Nářadí na údržbu antukových dvorců
[image: http://www.novotech.cz/images/clanky/klasik5012.jpg]hrabla
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vysoušecí válce
 
 
 
 
 
Tenisové zástěny
[image: http://www.novotech.cz/images/clanky/ecm02.jpg] 
 
Vyrobené z pevného polyetylénu odolného proti roztržení, stabilní proti UV záření a odolné proti vlivům povětrnosti. Všechny strany zesíleny lemováním s vloženým páskem z plastelu a optřené kroužky na uchycení po 50 cm.
 
 
 
  
   Ochranné  a dělicí sítě
  
[image: http://www.novotech.cz/images/clanky/pp.jpg]pro oddělení a ochranu (optimální zachycování míčů) tenisových dvorců v halách nebo na venkovních dvorcích. Vhodné i jako lehké oplocení venkovních dvorců.
Standardní dodávaný rozměr  2,5x20 m nebo 2,5x40 m
Dodáváme kompletně včetně příslušenství pro instalaci (lanka, háčky, napínáky, svorky apod.)
 
 
 
 
 Vybavení dvorců
 
 
[image: http://www.novotech.cz/images/clanky/sedacka.jpg]sedačky pro rozhodčí -  Certifikát bezpečnosti  TÜV
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označení dovrců 
 
 
  Tréninkové pomůcky
  
[image: http://www.novotech.cz/images/clanky/SmashBack.jpg]odrazové stěny - mobilní i pevné
košíky na sběr míčů
souprava pro minitenis (sloupky, sítě, rakety , míče)
tréninkové míče
měřič rychlosti míčů
nahrávací stroje 
 
 
 
Volejbal a Beachvolejbal
Volejbalové sloupky, podesty pro rozhodčí, sítě
[image: TÜV]Kvalita kontrolovaná dle ČSN EN, DIN a bezpečnost certifikovaná TÜV.
 
Hliníkové a ocelové volejbalové sloupky
Vyrobeny ze zesílených duralových čtyřhranných profilů 80 x 80 mm nebo z kruhových profilů o průměru 83 mm (90 mm u ocelových). Provedení odpovídá německé normě DIN 7896 a evropské normě ČSN EN 1271.
Zesílené a velmi stabilní provedení zahrnuje napínací zařízení uvnitř sloupků, kliku, háčky na upevnění sítě a pouzdra (350 mm).
Povrchová úprava - technicky eloxované sloupky (matově stříbrná barva) nebo žárové pozinkování . Pouzdra jsou součástí dodávky.
  Podesta pro rozhodčí
Hliníková podesta pro volejbalové rozhodčí má trubkovou konstrukci z profilu o průměru 35 mm. Jednoduchý systém na úpravu výšky podesty - 3 různé polohy. Stabilitu zajišťují 4 nohy s gumovými nástavci, 2 pásy k připevnění na volejbalový sloup. Zapisovací stolek z plastu.
	[image: Sloupky]
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	[image: Zvětšit]


Volejbalové sítě
Uzlové volejbalové sítě a sítě pro plážový volejbal jsou vyráběny z vysokopevnostního polypropylenu o síle 2 mm nebo 3 mm. Rozměry 9,5 m x 1,0 m Velikost oka 100 mm. Páska je protažena pletenou šňůrou nebo ocelovým lankem. Barevné provedení - bílé nebo černé.
Sítě se dodávají v provedení od rekreační hry až  po nejvyšší soutěžní ligové. Tyto sítě spňují požadavky ČSN, EN i DVV.
Sloupky a sítě pro plážový volejbal 
[image: MIAMI][image: MIAMI]Beachvolejbalové sloupky MIAMI
Osvědčený hliníkový kruhový profil o průměru 83 mm. Napínací zřízení sítě má páku a řetěz. Je to ideální a jednoduché řešení i pro rekreační účely. Povrchová úprava - technicky eloxované sloupky (matově stříbrná barva). Pouzdra nejsou součástí dodávky (je třeba objednat samostatně).
Lajny pro plážový volejbal
Sady včetně kotvení se dodávají v černé nebo červené barvě. Pro hřiště o 
Házená
[bookmark: _GoBack]Branky
Konstrukce branek je z hliníkových profilů 80 x 80 se zaoblenými rohy. Vyrábějí se i ocelové branky. Rozměry - 300 x 200 cm. Volně stojící branky mají podpěry. Dodávají se také branky bez podpěr osazované do pouzder. Povrchová úprava - matně stříbrný eloxovaný povrch a červené, černé nebo modré pruhy.
[image: Branka][image: Branka][image: Branka] 
 
 
 
 
 
Sítě
materiál pro sítě na branky a na záclonky je polyamid o síle 3 mm. Pro ligové soutěže je síla sítě 3,5 mm. Velikost ok - 10 x 10 cm. Barva - bílá nebo černá. Rozměr 3 x 2 m
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